技术参数确认表（维修类）

1. 配套设备厂家及品规：脑光电EEG-1200C,型号BOSCH AUTODOME IP 4000i
2. 二、配件品规：AUTODOME IP 4000i

三、配件技术参数及要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 以太网类型 | 10/100BASE-T |
| 2 | 传感器类型 | 1/2.8 inch CMOS |
| 3 | 光圈控制 | 自动 |
| 4 | 单色 | 0.01lx |
| 5 | 彩色 | 0.05lx |
| 6 | 摄像机功能 | Intelligent dynamic noise reduction；智能透雾（I-Defog） |
| 7 | 有效像素 | 1945\*1097 |
| 8 | 水平转动范围 | 0-360度连续 |
| 9 | 镜头孔距（/F） | 1.60-2.80F |
| 10 | 镜头焦距(毫米) | 5.30-64mm |
| 11 | 镜头缩放(倍) | 12x |
| 12 | 预置位精度（平均值） | 0.10度 |

四、质保期： 24个月

五、供货周期： 合同签订后30个日历日

六、质保起算时间：交货之日起

七、采购方式：单一来源

八、验收方式

设备维修完成后，厂家出具验收合格单，由医院相关人员一并现场验收。

九、付款方式

1.验收后，供应商及时提供配件发票，当月实施付款程序，付款周期通常不超过3个月。

2.本项目以评审报告中推荐成交价作为结算金额。

3.本项目不预付货款，待所有货物经安装、验收合格后，甲方凭全额发票、验收报告等办理结算，扣除质量保证金的货款以银行转账方式直接支付到合同乙方账户。在结算过程中出具虚假发票和不真实文件资料的供应商，将按照相关规定进行处罚。

4.预留质量保证金为合同总金额的5%，质保期结束后予以结算支付。