技术参数确认表（维修类）

1. 配套设备厂家及品规：西姆高新技术（江苏）有限公司,型号：D-Vision 9000

二、配件品规： 高压组合机头

三、配件技术参数及要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家 | IMD CHINA CO.,LTD |
| 2 | 管电压范围：≤120kv | 符合 |
| 3 | 管电流范围：≤50mA | 符合 |
| 4 | 标称电功率：5kW（100kV，50mA，0.2s） | 符合 |
| 5 | X 射线管标称管电压：130KV | 符合 |
| 6 | 焦点：小焦 0.3mm，大焦0.6mm | 符合 |
| 7 | 靶角：10° | 符合 |
| 8 | 旋转阳极: 3000RPM | 符合 |

四、质保期： 90天

五、供货周期： 合同签订后60个日历日

六、质保起算时间：交货之日起

七、采购方式：单一来源

八、验收方式

设备维修完成后，厂家出具验收合格单，由医院相关人员一并现场验收。

九、付款方式

1.验收后，供应商及时提供配件发票，当月实施付款程序，付款周期通常不超过3个月。

2.本项目以评审报告中推荐成交价作为结算金额。

3.本项目不预付货款，待所有货物经安装、验收合格后，甲方凭全额发票、验收报告等办理结算，扣除质量保证金的货款以银行转账方式直接支付到合同乙方账户。在结算过程中出具虚假发票和不真实文件资料的供应商，将按照相关规定进行处罚。

4.预留质量保证金为合同总金额的5%，质保期结束后予以结算支付。