技术参数确认表（维修类）

1. 配套设备厂家及品规：奥林巴斯/EU-ME2PP超声支气管镜系统

二、配件品规：内镜用超声探头/UM-S20-17S 2个

三、配件技术参数及要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家 | 奥林巴斯/日本 |
| 2 | 探头频率范围：20MHz固定频率 | 符合 |
| 3 | 探头粗细：最大外径1.7mm | 符合 |
| 4 | 探头尺寸：2150mm\*1.4mm（有效长度\*先端侧直径） | 符合 |
| 5 | 适用部位：体内肺周围的超声成像 | 符合 |
| 6 | 兼容内镜：奥林巴斯钳到2mm以上支气管镜 | 符合 |

四、质保期： 365天

五、供货周期： 合同签订后30个日历日

六、质保起算时间：交货之日起

七、采购方式：单一来源

八、验收方式

设备维修完成后，厂家出具验收合格单，由医院相关人员一并现场验收。

九、付款方式

1.验收后，供应商及时提供配件发票，当月实施付款程序，付款周期通常不超过3个月。

2.本项目以评审报告中推荐成交价作为结算金额。

3.本项目不预付货款，待所有货物经安装、验收合格后，甲方凭全额发票、验收报告等办理结算，扣除质量保证金的货款以银行转账方式直接支付到合同乙方账户。在结算过程中出具虚假发票和不真实文件资料的供应商，将按照相关规定进行处罚。

4.预留质量保证金为合同总金额的5%，质保期结束后予以结算支付。