技术参数确认表（维修类）

1. 配套设备厂家及品规：沃特世/TQD

二、配件品规： 详见下表。

三、配件技术参数及要求：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PDA/TUV氘灯 | 生产厂家 | 美国/Waters公司 |
| 用于ACQUITY紫外检测器。 | 符合 |
| 紫外检测器光源。 | 符合 |
| 针密封圈 | 生产厂家 | 美国/Waters公司 |
| 用于ACQUITY 进样器。 | 符合 |
| O形密封圈。 | 符合 |
| 进样针洗针口 | 生产厂家 | 美国/Waters公司 |
| 用于ACQUITY 进样器。 | 符合 |
| 用户清洗进样针 | 符合 |
| UPLC进样针 | 生产厂家 | 美国/Waters公司 |
| 用于ACQUITY 进样器。 | 符合 |
| 用户吸取样品 | 符合 |
| 最大吸样量10uL | 符合 |
| 超高压密封圈 | 生产厂家 | 美国/Waters公司 |
| 用于ACQUITY溶剂管理器 | 符合 |
| 密封圈内径0.787英寸 | 符合 |
| 柱塞杆 | 生产厂家 | 美国/Waters公司 |
| 用于ACQUITY溶剂管理器 | 符合 |
| 杆径0.787英寸 | 符合 |
| 电池 | 生产厂家 | 美国/Waters公司 |
| 用于ACQUITY系统模块 | 符合 |
| 供电电压3V | 符合 |
| 泵油滤芯 | 生产厂家 | 美国/Waters公司 |
| 用于串联四极杆机械泵 | 符合 |
| 油雾分离 | 符合 |
| 真空泵油 | 生产厂家 | 美国/Waters公司 |
| 用于串联四极杆机械泵 | 符合 |
| 合成泵油，非矿物油 | 符合 |
| 双通道气体控制器 | 生产厂家 | 美国/Waters公司 |
| 用于串联四极杆质谱仪 | 符合 |
| 双通道 | 符合 |
| 气体流量大于1200L/min | 符合 |
| 毛细管 | 生产厂家 | 美国/Waters公司 |
| 用于串联四极杆质谱仪 | 符合 |
| 不锈钢材质 | 符合 |
| 长度185.5mm | 符合 |
| 导电套管 | 生产厂家 | 美国/Waters公司 |
| 用于串联四极杆质谱仪 | 符合 |
| 泡沫材料制成，将毛细管固定在探头上 | 符合 |
| 毛细管套管 | 生产厂家 | 美国/Waters公司 |
| 用于串联四极杆质谱仪 | 符合 |
| PTFE材质 | 符合 |
| 锥箍 | 生产厂家 | 美国/Waters公司 |
| 用于串联四极杆质谱仪 | 符合 |
| 石墨化套圈，将毛细管固定在探头上 | 符合 |

四、质保期： 90天

五、供货周期： 合同签订后60个日历日

六、质保起算时间：交货之日起

七、采购方式：谈判

八、验收方式

设备维修完成后，厂家出具验收合格单，由医院相关人员一并现场验收。

九、付款方式

验收后，供应商及时提供配件发票，当月实施付款程序，付款周期通常不超过3个月。

1. 本项目以评审报告中推荐成交价作为合同暂定价，并按照合同暂定价签订合同，待项目完成并验收合格后组织价格审定，最终以审价金额（以甲方审计办或甲方委托的第三方审价机构出具的审价资料为准）作为结算金额。
2. 本项目不预付货款，待项目完成价格审定且所有货物经安装、验收合格后，甲方凭全额发票、验收报告等办理结算，扣除质量保证金的货款以银行转账方式直接支付到合同乙方账户。在结算过程中出具虚假发票和不真实文件资料的供应商，将按照相关规定进行处罚。十二、预留质量保证金为合同总金额的5%，质保期结束后予以结算支付。